附件1：报价表

2022年计算机机房搬迁及更新配件项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **单位** | **数量** | **品牌** | **型号** | **单价（元）** | **小计** |
| 1 | 固态硬盘 | 480G以上SSD硬盘（含数据线、多系统安装） | 个 | 98 |  |  |  |  |
| 2 | 双硬盘保护卡（支持win7系统） | 1、独立的硬件卡，采用PCI-E接口，速度最快为600MB/S。  2、硬卡带两个硬盘接口（一个M.2,一个SATA口），硬盘数据线与硬件卡直接相连，控制了硬盘读写，可以做到彻底保护硬盘数据，彻底防止病毒破坏。  3、同时支持保护两块硬盘，并支持两块硬盘数据传输  4、卡集成底层硬件驱动，无需安装底层驱动。  5、网络拷贝速度快，千兆环境速度达每分钟6-7GB，百兆也能突破1GB，业界领先。  6、支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，这样在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个。  7、底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入  8、支持大于2TB的硬盘  9、单个操作系统可以设置操作密码。  10支自持动和手动修改IP地址，支持IPV6，满足网络升级的需要，针对不同的系统可以自动设置不同的IP地址，  11、支持公用资料立即还原  12、支持注册软件分发（针对需要单机注册的软件，只需在样机上注册后，网络拷贝过去不需逐台注册，立即可以使用）  13、支持自动修改登录用户名  14、支持软件背景图片的自定义设置  15、支持中文开机选单设置  16、开机选单支持系统软件名称的备注。  17、支持常用设置跨网段离线同步  18、支持win7系统 | 张 | 98 |  |  |  |  |
| 3 | 双硬盘保护卡（支持win10系统） | 1、独立的硬件卡，采用PCI-E接口，速度最快为600MB/S。  2、硬卡带两个硬盘接口（一个M.2,一个SATA口），硬盘数据线与硬件卡直接相连，控制了硬盘读写，可以做到彻底保护硬盘数据，彻底防止病毒破坏。  3、同时支持保护两块硬盘，并支持两块硬盘数据传输  4、卡集成底层硬件驱动，无需安装底层驱动。  5、网络拷贝速度快，千兆环境速度达每分钟6-7GB，百兆也能突破1GB，业界领先。  6、 支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，这样在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个。  7、底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入  8、 支持大于2TB的硬盘  9、 单个操作系统可以设置操作密码。  10、支自持动和手动修改IP地址，支持IPV6，满足网络升级的需要，针对不同的系统可以自动设置不同的IP地址，  11、支持公用资料立即还原  12、支持注册软件分发（针对需要单机注册的软件，只需在样机上注册后，网络拷贝过去不需逐台注册，立即可以使用）  13、 支持自动修改登录用户名  14、 支持软件背景图片的自定义设置  15、 支持中文开机选单设置  16、 开机选单支持系统软件名称的备注。  17、 支持常用设置跨网段离线同步  18、支持win10系统 | 张 | 35 |  |  |  |  |
| 4 | 底座 | 定制显示器底座 | 个 | 74 |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务费 | 搬迁、安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  | |

注：供应商需对报价表所有货物、服务进行报价，第1、2、3项必须提供品牌、型号。

单位名称（盖章）：

日 期：