附件1

2022年4号楼地下水泵房设施维修项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 输入模块 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 水泵多线模块 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 应急灯 |  |  | 自带电池，支持90分钟以上时长 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 安全出口指示灯 |  |  | 自带电池，支持90分钟以上时长 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 消防扬声器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光电感烟探测器 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 声光报警器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 消火栓按钮 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 手动报警按钮 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电话分机 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 消防水泵清理 |  |  | 30KW2台，45KW2台 | 台 | 4 |  |  | 拆装，清理，加油 |
| 12 | 消防水泵更换轴承 |  |  | 30KW2台，45KW2台 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 生活用水多级泵清理 |  |  | 7.5KW3台，3KW1台 | 台 | 4 |  |  | 拆装，清理，加油 |
| 14 | 生活用水多级泵更换轴承 |  |  | 7.5KW3台，3KW1台 | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 消火栓水泵控制柜 | 必须提供品牌 |  | 45KW一控二 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 喷淋泵控制柜 | 必须提供品牌 |  | 30KW一控二 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 潜污泵控制柜 | 必须提供品牌 |  | 4KW一控二 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 生活用水变频控制柜 | 必须提供品牌 |  | 一控四带PLC控制 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 双电源开关柜 | 必须提供品牌 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 控制柜拆装 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 21 | 水池清洗 |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 合计： | | | | | | | |  | |

注：供应商需对报价表所有货物、服务进行报价，第3、4、15-19项必须提供品牌、型号。

单位名称（盖章）：

日 期：